Notities op het gebied van de Smart Sensor  
  
Probleem:  
De USBasp verbinding van de sensor wil niet werken met de IDE.  
Oplossing:  
Check in het apparaatbeheer of de USBasp in de correcte categorie staat, het apparaat moet onder de categorie ‘libusbK USB Devices’ staan. Als dit niet het geval is gebruik een programma zoals Zadig om de USB driver te veranderen.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Opmerking:  
De timestamp geeft de verkeerde datum terug, geeft een tijd terug op 1 januari 2001